|  |  |
| --- | --- |
| Tehniskais raksturojums | |
| **Materiāls** | **HDPE** |
| Svars | ~500 g/m2 |
| Izturība uz spiede | ~200 kH/m2 |
| Izciļņa augstums | 8 mm |
| Izciļņu daudzums | 1840 gb/m2 |
| Darba temperatūras diapazons | –30°C — +80°C |
| Krāsa | melna, brūna |
| Ķīmiskās īpašības | Ķīmiskās īpašības |
| Bioloģiskās īpašības | Atļauts kontakts ar dzeramo ūdeni, izturīgs pret baktērijām, pelējumu. Izturīgs pret sakņu cauraugšanu. |
| Ruļļa garums | 20 m |
| Ruļļa platums | 1,0 - 2,0 m |